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RIDER
                                                                      SANDRO CÉSAR   
SOUND REQUIREMENTS
P.A. 

- Um sistema de som potente e com a qualidade que o artista exige.  O equipamento deve produzir um som de 20 hz a 20 khz sem distorções, entregando um volume de 120 dba na mesa de P.A , dimensionado para a cobertura completa do local e alimentado por amplificadores de qualidade, dando preferência total para montagens tipo “Fly PA - Line Array”.  
- Rack de controle com o processador stereo e equalizador 31 bandas stereo, (Klark Technic DN 360, BSS 960) 
- Console posicionado em local razoável no centro da projeção stereo do P.A , 
Para MIXERS ANALÓGICOS de preferência: Midas XL 4, XL 3 ,Soundcraft Series 5, Amek Recall ou qualidade     similar e com no mínimo 40 canais de entrada 
- Três processadores digitais de efeitos, de qualidade, sendo um deles dotado de “tapping delay” , como por ex: SPX990 ou TC Eletronics. 
-4 canais de compressores (preferência, DBX160). 
-4 canais de gates (preferência Drawmer ou KT) 
- Um equalizador 31 bandas para insert. 
- Sistema de intercomunicação entre P.A  e palco. 

SENDO UM MIXER DIGITAL, APENAS UM EQ GRÁFICO NO PA


- Em caso da existência de bandas de abertura, mesas de P.A. e monitor com microfones, efeitos, inserts, cabos e tripés extras,devem também ser fornecidos, independente das exigências da produção de SANDRO CÉSAR..
- Os técnicos do cantor SANDRO CÉSAR terão total controle do equipamento durante a passagem de som e do show. 
- A PRODUÇÃO DO ARTISTA deve ser informado imediatamente e aprovar qualquer mudança ou sugestão neste guia. 
SANDRO CÉSAR
MONITOR :

O artista e a banda levam seus próprios sistema de fones.
No palco, apenas um sistema de SIDE FILL STEREO, com subwoofer Claire, EAW ou de qualidade similar, com um equalizador 31 bandas  KlarkTecnik, Bss ,Dbx, ou similar e ser alimentado por amplificadores de alta qualidade. 

-Console mínimo 40 canais de entrada e 12 vias de mixagem, deve ser posicionado ao lado esquerdo do palco , considerando a visão do artista quando este está de frente para o público.

- Todo o equipamento individual da banda é alimentado por corrente de 110 volts, assim sendo, pontos elétricos 110 devem estar disponíveis como indicado no mapa de palco. 
- A PRODUÇÃO DO ARTISTA deve ser informado imediatamente e aprovar qualquer mudança ou sugestão neste guia. 
                                                                      BACKLINE
Ampli de guitarras..... ( Fender Twin,Marshall linha JCM,)    
Baixo.........................GK /  Hartke Systems / Ampeg
	


