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REGIS
FIGUEIREDO




RIDER TÉCNICO – 2016
P.A. / MONITOR

CONSOLE: Digital com no mínimo 32 entradas e 8 saídas auxiliares. (Yamaha, Digidesign, Soundcraft ou similares.) Preferência para os modelos LS9 ou M7CL da Yamaha ou a linha Vi da Soundcraft.
MONITORES: A banda inteira toca com fones de ouvido, distribuídos à partir de um distribuidor com 8 saídas de fones (BEHRINGER HA8000 de preferência) e solicitamos dois sides no palco com boa potência como backup caso o sistema de fones falhe.

OBS: O SISTEMA DE P.A. DEVERÁ GERAR dBSPL SUFICIENTE PARA PREENCHER TODO LOCAL UNIFORMEMENTE.
EQUIPAMENTOS DE BACKLINE

GUITARRA: Cabeçote+caixa ou cubo MARSHALL, FENDER ou similares.
BAIXO: Cabeçote+caixa ou cubo GENZ BENZ, HARTKE, FENDER, AMPEG ou similares.

BATERIA: Bateria com bumbo, caixa, 3 tons e 1 surdo, 1 maquina de chimbal,  4 estantes de pratos, 1 estante de caixa, 1 banco,  todas as peças em bom estado e com peles novas (TAMA, PEARL, MAPEX, SONOR ou similares).

OUTROS: 

· 2 Praticáveis de 2m x 2m para montagem da bateria e da percussão.

· 12 Suportes de microfone longos.
4 Suportes de microfone curtos.
2 suportes para violão.
1 suporte para guitarra.
5 Direct box (BEHRINGER, LANDSCAPE ou PHONIC).

OBS: TODO O EQUIPAMENTO DA BANDA FUNCIONA EM 110V, FAVOR INSTALAR RÉGUAS DE A/C COM 3 TOMADAS 3 PINOS DE ACORDO COM O MAPA DE PALCO.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
· O P.A deverá ser compatível com o ambiente e produzir um som claro e sem distorção e caso o espaço precise de torres de delay, avisar com antecedência a produção para acertarmos o equipamento a ser usado.

· O P.A. deverá ser montado 1m da frente da linha do palco e 2m da lateral. Os subs serão centralizados no chão de preferência na frente do palco.

· A mesa de P.A. deverá ser centralizada e posicionada à frente do palco.

· A Empresa de som responsável pelo evento deve dispor de equipamentos de nível profissional em excelentes condições de funcionamento. Pede-se pelo menos dois técnicos assistentes para auxiliarem na montagem e posicionamento de caixas, cabos e na microfonação.
· O fornecimento da energia elétrica que alimentará os sistemas de palco, P.A. e iluminação deverá estar aterrado e preferencialmente separando o sistema de som da iluminação a fim de evitar ruídos no sistema. Deverá ser checada com os responsáveis pelo local, a necessidade da utilizaçãos de um gerador de acordo com o porte do evento.
· A(s) mesa(s) de som deverão estar com as luminárias em bom funcionamento, assim como todo o cabeamento, amplificadores, microfones e caixas.
· O sistema deve encontrar-se em perfeito funcionamento até 1 hora antes do horário previsto para o inicio da passagem de som. As áreas de trabalho devem ser bem iluminadas, de fácil acesso e trânsito desimpedido. O palco deve estar limpo e livre, com os cabos de áudio e A/C posicionados de forma ordenada.

Agradecemos antecipadamente, esperando encontrar condições ideais para a realização de um bom show. Para maiores esclarecimentos favor entrar em contato com antecedência.

CONTATOS:

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
	Responsável técnico: Russo - (11)9.9980-5142

	CONTATO PARA SHOWS:
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	INPUT LIST

	CH
	ITEM
	TIPO
	DYN/FX
	MICROFONES SUGERIDOS

	1
	KICK
	DYN. MIC
	GATE+EQ
	AKG D112 / SHURE BETA 91 OU 52

	2
	SNARE
	DYN. MIC
	GATE+EQ
	SHURE SM57

	3
	SNARE - BOTTON
	DYN. MIC
	GATE+EQ
	SHURE SM57

	4
	HI HAT
	COND. MIC
	HPF 500HZ
	SHURE SM81 / AKG C451B

	5
	T1
	DYN. MIC
	GATE+EQ
	SHURE BETA 98 / SENNHEISER 421

	6
	T2
	DYN. MIC
	GATE+EQ
	SHURE BETA 98 / SENNHEISER 421

	7
	FLOOR
	DYN. MIC
	GATE+EQ
	SHURE BETA 98 / AKG D112

	8
	OVER L
	COND. MIC
	HPF 300HZ
	SHURE SM81 / AKG C451B / NEUMANN KM184

	9
	OVER R
	
	
	

	10
	PERCUSSION SETUP (7 CH)
	DYN. & COND. MICS
	GATE
	SHURE SM57 / AKG D112 / SHURE BETA 52 / AKG C451B  (MIX)

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	BASS
	DI + AMP
	-
	SHURE SM57 / SHURE BETA 91

	18
	E.GUITAR
	DYN. MIC (AMP)
	EQ+COMP
	SHURE SM57

	19
	A.GUITAR 1
	DI
	EQ+COMP
	-

	20
	A.GUITAR 2
	DI
	EQ+COMP
	-

	21
	ACCORDION L
	DI PAIRED
	-
	-

	22
	ACCORDION R
	 
	-
	-

	23
	MAIN VOICE
	DYN. MIC (UHF)
	GATE+EQ+COMP
	SHURE / SENNHEISER UHF

	24
	MAIN VOICE BCKUP
	DYN. MIC (UHF)
	GATE+EQ+COMP
	SHURE / SENNHEISER UHF

	25
	BACK VOICE 1
	DYN. MIC
	GATE+EQ+COMP
	SHURE SM58

	26
	VS
	DI
	-
	 - 

	27
	VS
	DI
	 - 
	 - 

	28
	VS
	DI
	-
	 - 

	29
	VS
	DI
	 - 
	 - 

	30
	VS
	DI
	 - 
	 - 

	31
	VS
	DI
	 - 
	 - 

	32
	FX RETURN
	INT
	 - 
	 - 


	OUTPUT LIST

	AUX 1
	RÉGIS FIGUEIREDO

	AUX 2
	BAIXISTA

	AUX 3
	SANFONEIRO

	AUX 4
	VIOLONISTA

	AUX 5
	GUITARRISTA

	AUX 6
	BATERISTA

	AUX 7
	PERCUSSIONISTA

	MASTER LR
	SIDES


