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Microfones
- 02 Microfones sem fio 
Guitarra
-01 cabeça Marshall JMC 800, JMC 900 ou similar
01 caixa Marshalll 4x2  ou similar
Baixo 
-01 Cabeça Galliem Krueger 800RB, Ampeg SVT ou Similar
-01 Caixa Marshall 4x12 + 02 Caixas Ampg 1x15
01-sanfona
 e linha
Violão  Ligada em lina
01 Cabeça
Bateria
-08 Microfones
-02 Bumbos
-01 Tom (12”,13” ou 14”)
02 Surdos (“16e18”)

Rede Elétrica

Todos os equipamentos da banda necessitam de rede elétrica 110 volts muito bem estabilizado.
No caso de local com oscilação de voltagem é obrigatória a utilização de um estabilizador de 2,0 KVA.
Equipamentos de Som 
A potencia do som, bem como a quantidade das caixas de som e os amplificadores devem ser compatíveis com o local  do espetáculo e a previsão do público  
O sistema deve ser capaz de gerar um SPL de 120 dB a uma distância de 30 metros do P.A
(Stério) e a  House Mix deve ser colocada de 25 a 30 metros de frente e no centro do P.A
P.A  
Console de 24 (vinte e quatro) canais c/ 8 (oito) subgrupos
01 Equalizador 30(trinta) bandas p / P.A.
02 Equalizador (30) bandas p/ insert.
05 Canais de compressor
07 Canis de gate
01 Sistema de Intercom (com 2 (dois) pontos- P.A e monitor)
Monitores
 01 monitor p/ voz principal
01 monitor p/ guitarra 
01 monitor p/ baixo
01 monitor para o violão
01
Monitor para Sanfona
01 Sidefil drum
02 Sidefill  na frente do palco Yamaha ou Eletroyoice ( compatível c/ P.A)
04 Canais de Gate
04 Canais de Compressor 
Roadies
02 Roadies com conhecimento para carregar equipamentos, ajustar a  Bateria, posicionar amplificadores e atender as necessidades dos músicos durante o show  (problemas de cabos, troca de instrumentos, etc) não precisa trocar cordas de guitarras , baixos e violão.

