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IMPUT-LIST TOUR 2018


Equipamentos - P.A.

• Console: YamahaM7CL, Yamaha LS9,Digidesign Venue SC48 Mix Rack, PM5D RH, Soundcraft Série Si e Vi, Midas Pro2 ou Pro 2c.
( As Mesas deverão estar com softwares atualizados) 
• Comunicação entre as Mesas de Palco e P.A. (indispensável) 
  01 MONITOR SM 400 PARA CUENA HOUSEMIX (indispensável)
• Iluminação na mesa de som. 

 Equipamentos - Palco & Monitor:
 
• 01 Sub Grave Amplificado e processado para Bateria.
• 06 monitores SM400
• Side 2x2 processado estéreo.
• 01 Power Play de 4 canais com cabos para ligação 
Back-Line:   
• 09 Direct Box;(KlarkTeknik, Crown ou Similar)   
• 07 Pontos de AC no palco 110 Volts estabilizados, e 1 ponto 220 Volts.
• 01 Amp. de Baixo GK-1000 ou 800 Hartke Systems, Ampeg SVT CLASSIC 
• 01 Caixa 4 x10” e 01 Caixa 1x15” 
• 01 Amp. de GTR Fender Deville, Vox AC-30 ou JCM800 OU JCM900
· 12 Praticáveis
· Mesa de Luz Avollite
· Multicabo 42 Vias.

12 vias de volta para auxiliares  pois, fazemos o show com apenas uma console no P.A.





Canal Imput Monitor / P.A.

	1- Kick SM 91, SM 52, D112

	2-Snare SM 57 / MD50401 Pedestal peq.

	3- Snare Botton SM 57 / MD504 Garra LP

	4-Snare Picolo SM 57/ MD 504Garra LP

	5-Hi hat SM 81 / AKG 451 01 Pedestal peq.

	6-Rontonton MD504 / BETA 56 

	7- Ton 2 MD504 / BETA 56 

	8- Ton 3 MD504 / BETA 56 

	9-  Surdo MD504 / BETA 56 

	10- Surdo MD504/ BETA 52

	11- Over L SM 81 / AKG 451 01 Pedestal 

	12- Over R SM 81 / AKG 451 01 Pedestal 

	13- Bass D.I AC.110V

	14-Gtrr AMPLIFICADOR + RÉGUA AC.110V

	15-Gtr D.I  

	16-Gaita HIGH D.I+ AC.110/220

	17-Gaita LOW D.I

	18-Violão Mateus 

	19-Pro tools L D.I + AC.110 V MONTAR AO LADO DA GUITARRA

	20-Pro tools R D.I MONTAR AO LADO DA GUITARRA

	21- Mariana

	22- Mateus

	23-Rontonton Sm 57 

	24-Bacurinha Sm 81

	25- Stand by Mariana mic. Locadora

	26- Stand by Mateus mic. Locadora

	Obs: um ponto, RÉGUA de AC. 110 V no centro do Palco para T.P.

	Ponto de AC. 110 V para os 2 ventiladores. 










VIAS DE MONITOR


	VIAS DE MONITOR
	
	  MARIANA E MATEUS
	    LOCADORA

	01 – MARIANA
	
	     EARPRÓPRIO 
	

	02 – MATEUS
	
	     EARPRÓPRIO 
	

	03 – DRUNS
	
	     CABO DE VIA
	      LOCADORA

	04 - BASS
	
	     CABO DE VIA
	      LOCADORA

	05 – GTR
	
	     CABO DE VIA
	      LOCADORA

	06 – ACORDEOM
	
	     CABO DE VIA
	      LOCADORA

	07 – MONITOR ACORDEOM
	
	      INDISPENSÁVEL 
	      LOCADORA

	08- SUB BATERIA
	
	    INDISPENSÁVEL 
	      LOCADORA

	09- SIDE MARIANA
	2X2
	    INDISPENSÁVEL 
	      LOCADORA

	10- SIDE MATEUS
	2X2
	    INDISPENSÁVEL
	      LOCADORA

	11- MONITOR Sm MARIANA
	2
	    INDISPENSÁVEL
	      LOCADORA

	12- MONITOR Sm MATEUS
	2
	     INDISPENSÁVEL
	      LOCADORA





Senhores Contratantes: Esse Rider Técnico destina-se ao Técnico de som da casa ou   
Responsável pela Locadora de som e luz.

Dúvidas:
Técnico Responsável: Willian Hipolito (Will):(43) 9 9633-6389/9 9102-6492(whatsApp).
e-mail: willianmaestrohipolito@hotmail.com

Produção: Betão: (43) 9 9904-9071 (whatsApp).

Empresário: João Paulo Candoti (43) 9 9650-1966 (whatsApp).




                                                                                                     Que deus Abençoe a todos nos!!!
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