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Rider de Luz


Relação de equipamentos: 


48 Par Led 3w

12 Refletores par 64#5 frente


09 Elipsoidais 36° com íris


06 Mini Brut 6 lampadas

12 bim 230 7R

01 Console Avolite


02 Maquinas de fumaça com ventiladores


01 Canhão seguidores com operadores (indispensável)


112 Metros de Treliça de alumínio tipo Q: 30/50 – frente e fundo pode ser Box Truss, dependendo o tamanho do palco 4 ou 5 Box de frente e fundo.


Sendo 12 m frente, 12 m fundo, 8 m lateral, 6 m alt. (6 pés) com 3 linhas. 



Observações:

O Grid deverá ter 6 pés, (essencial para a sustentação do cenário). Caso não seja possível montar o Grid com o tamanho que exige no rider por causa do tamanho do palco, favor usar o maximo que o palco permitir. Só serão aceitos equipamentos que contenham toda a listagem. Favor deixar o grid com 2 metros do chão agrardando a chegada da produção. Fundo serão colocadas também painés de led.
Sendo o que tinha para o momento, fico desde já a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se faça necessária.
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(35) 8813-9017 falar com Vagner Toledo / (35) 3231-3674 falar com Vagner
