                   

	CH
	INSTRUMENTOS
	INSERT P.A
	         INSERT

       MONITOR
	MICROFONES SIMILARES
	

	01
	BUMBO
	
	
	SM-91/BETA-52A
	

	02
	CAIXA ▲
	  
	
	SM-57/E-604
	

	03
	CAIXA ▼
	  
	
	SM-57/E-604
	

	04
	CHIMBAU
	
	
	SM-81/C-1000
	

	05
	TOM-1
	
	
	BETA-56/E-604
	

	06
	TOM-2
	
	
	BETA-56/E-604
	

	07
	CAIXA-2
	
	
	SM-57/E-604
	

	08
	SURDO
	
	
	BETA-56/E-604
	

	09
	OVER L
	
	
	SM81/C-1000
	

	10
	OVER-R
	
	
	SM81/C-1000
	

	11
	BAIXO
	
	
	DI
	

	12
	GUITARRA
	
	
	DI
	

	13
	GUITARRA MIC
	
	
	SM-57
	

	14
	VIOLÃO SOLO
	
	
	DI
	

	15
	VIOLÃO BASE
	
	
	DI
	

	16
	VIOLÃO LUCAS
	
	
	DI
	

	17
	ACORDEON
	
	
	DI
	

	18
	        

        LUCAS   BENICIO
	
	
	PROPRIO
	

	19
	VOZ
	
	
	PGX SM-58 SEM FIO
	

	20
	VS
	
	
	
	

	21
	VS
	
	            
	
  
	

	22
	VS
	
	
	
	

	23
	VS
	
	
	
	

	24
	VS
	
	
	
	

	25
	CAJON LOW
	
	
	
	 

	26
	CAJON HI
	
	
	
	

	27
	EFEITO L
	
	
	SM81/C-1000
	

	28
	EFEITO R
	            
	            
	SM81/C-1000
	

	29
	PANDERO
	            
	            
	SM-58
	

	30
	BONGO
	
	
	SM-58
	

	31
	CONGA LOW
	
	
	SM-57
	

	32
	CONGA HI
	
	
	SM-57
	

	33
	SURDO MID
	
	
	SM-58
	

	34
	SURDO LOW
	
	
	BETA-52A
	

	35
	SURDO HI
	
	
	SM-58
	

	36
	BACURA
	
	
	SM-57
	

	37
	TIMBAL
	
	
	SM-57
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	38
	ABERTURA
	
	
	DI
	


VIAS DE AUXILIARES

Via 1-LUCAS
Via 2-LUCAS
Via 3-Bass.

Via 4-Guitarra. 
Via 5-Guitarra.
Via 6-Violão.
Via 7-Violão.
Via 8-Gaita. 
Via 9-Gaita.
Via 10-Bateria. 
Via 11-Bateria.
Via 12-Side Fill L

Via 13-Side Fill R

Via 14-Cue

Side Fill Obs: com SB estéreo 04 ou 03 vias (L.R)
                                                                                                                  Obs: Comunicação PALCO e P.A
EQUIPAMENTOS MÍNIMOS PARA REALIZAÇÃO DO SHOW
P.A

01-Mesa de 48 canais digital (LS9/BEHRINGUER X32/YAMHA M7CL/VENUE MIX RACK/SC48/DIGICO SD8.) (NÃO ACEITAMOS ANALOGICAS.)
01-CD Player.
01-Sistema de PA 04 ou 03 VIAS L R compatível com o publico e o local do evento.
02-Luminárias para as mesas (indispensável).

Comunicação PALCO e P.A
MONITOR

 01-Mesa de 48 canais digital (LS9/BEHRINGER 32/YAMHA M7CL/PM5D/VENUE MIX RACK/SC48.) (NÃO ACEITAMOS ANALOGICAS.
01-Caixas de monitor para CUE
02-Luminárias para as mesas (indispensável).
01-Side Field obs.: com (SB) estéreo 04 ou 03 vias (LR)
            
06-Pontos de energia (110 V)

Comunicação PALCO e P.A                                                                                                                         
BACK LINE
CABOS:- 50-XLR 20-P10
DIRCT BOX:- 10-DI
MICROFONAÇÃO:- BATERIA E PERCUSSÃO, DESCRITOS NO INPUT LIST                                                                                                                                                                                          
BAIXO:- GALLIEN KRUEGER, HARTKE, OU SIMILAR (04 Falante10 e 02 15 Polegada).
 AMPLIFICADORES DE GUITARRA: MARSHALL JCM900, FENDER TWIN,  JASS CHORUS.
BATERIA:- Bateria PEARL, MAPEX, ODERY, RMV ROAD (a partir de 2005) ou YAMAHA. (PARA BANDAS DE ABERTURA.)
14-Praticáveis pantográfico.
MAPA DE PALCO








OBS: Em caso de gerador 02 de 180 KVA
RELAÇÃO EQUIPAMENTO / RIDER DE LUZ

LUCAS BENICIO -TOUR 2019
06 - Lampadas Pair / 64 Foco # 5

04 - mini Bruts c/ 6 lampadas cada

10 Pair led 3 W

10 – Elipsoydal c/ iris

02 – Set Ligth 1000 W

02 – Strobo Atomic 3000,Martin

01 – Mesa de controle –Avolite 2008 ou 2010,ou Pilot 2000

02 – Maquina de fumaça DMX

02- Ventiladores (indispensáveis)

02- Canhoes HTI (COM OPERADOR)

03- Intercom

06 – SPORT DTS XR9 ou ROBE 700

06 – BEAM 300

MEDIDAS DO GRID: 12 m DE BOCA DE CENA, 8M LATERAL,

6M DE ALTURA

LINHA INDIVIDUAL PARA PAINEL DE LED

RESPEITAR A DISTANCIA DAS LINHAS DO GRID, DEIXAR

O GRID A 1,50M DE ALTURA ATE A CHEGADA DA NOSSA

PRODUCAO.LUZ DE SERVICO(INDISPENSAVEL NO PALCO

E NAS AREAS DE SERVICO)

COMUNICACAO C/ O PALCO

Obs: E necessario dois assistentes de iluminacao para montagem e desmontagem do

equipamento do show

e operacao dos canhoes seguidores.

Necessitamos de voltagem 220 e 110 volts no palco.
PERCUSSÃO





BATERIA





GUIT


VL SOLO





ACORDEON





VL BASE





AC-110





AC-110





         BAIXO





AC-110





LUCAS BENICIO


.





AC-110









