RIDER TÉCNICO FELIPE ARENS E BANDA

INPUT LIST

	CANAL
	INSTRUMENTO
	MIC/DI BOX

	1
	BUMBO
	BETA 52/D112/SIMILAR

	2
	CAIXA
	SM 57/SIMILAR

	3
	CHIMBAL
	SM 81/SIMILAR

	4
	TOM 1 
	BETA 56/SIMILAR

	5
	TOM 2
	BETA 56/SIMILAR

	6
	SURDO
	BETA 56/SIMILAR

	7
	OVER L 
	SM 81/SIMILAR

	8
	OVER R
	SM 81/SIMILAR

	9
	AMP.BASS
	DI BOX

	10
	VIOLÃO
	DI BOX

	11
	AMP.GUITAR
	SM 57/SIMILAR

	12
	BACKING VOCAL BASS
	SM 58/SIMILAR

	13
	VOZ PRINCIPAL
	SM 58/SIMILAR

	14
	VS
	TALVEZ


BACKLINE
                         REFERÊNCIA                                                         EQUIPAMENTO

	GUITAR
	01 AMP - POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PORTE DO EVENTO

	BASS
	01 AMP – POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PORTE DO EVENTO 


MAPA DE PALCO










OBS; CONTER TODOS OS PEDESTAIS PARA BATERIA E DE MICROFONES DE VOZ, SOM P.A COMPATÍVEL COM O EVENTO.
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